**RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 58/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 101/2023**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2023**

**Objeto: Registro de Preços para aquisição de cadeiras, mesas, aparelhos de celular, computador, notebooks, impressoras, eletrodomésticos, bebedouros, relógio de ponto, aquecedores, suprimentos de informática, periféricos e outros em atendimento as Secretarias Municipais.**

**1 – A ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 10, 11 E 33 DO TERMO DE REFERÊNCIA PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO |
| 10 | 30 | Unid. | COMPUTADOR ALL IN Mínimo 23,8” - Com processador equivalente, similar ou superior ao Intel Core I5; I5, 6700;  - Memória Ram mínima de no 8GB  - Armazenamento por SSD com capacidade de no mínimo 480GB  K- CHIPSET compatível com a configuração do All In  - Cor: Preta, prata, aço escovado, branco ou marron  - Memória de Vídeo equivalente, similar ou superior a Gráficos HD Intel 4000  - Placa Mãe compatível com o All In  - Com Rede Gigabit 10/100/1000  - Sistema Operacional livre para escolha  - Com Som Áudio HD de 5.1 canais  - Voltagem de 110/117 ou Bivolt  - acompanhado de Mouse e teclado sem fio  - Com tela de borda super fina de no mínimo 23,8” com resolução Full HD de 1080P ou 4K.  - Conectividade mínimas:  No mínimo 4 entradas USB, sendo que no mínimo duas delas deverão ser de 3.0;  1 entrada de rede RJ45 10/100/1000  1 conexão de rede Wireless  1 conexão HDMI  1 conexão VGA  1 conexão para saída de áudio  1 conexão para entrada de áudio |
| 11 | 30 | Unid. | Computador com processador Intel Core i5 7ª geração ou Superior, Frequência baseada em processador 3,00 GHz, Cache 6 MB. Disco rígido de SSD 480 GB com Interface: SATA 6Gb/s, Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/1.5,, Cache: 64 MB. Leitor /Gravador de CD/DVD Tipo: Interno; 5 ¼; Interface: SATA; Buffer: 2 MB Cor do painel frontal: Preto. Memória RAM com capacidade de 8GB, Tipo: DR4, Frequência mínima de 2133 Mhz. Placa mãe com suporte a processadores de 7ª geração Intel, dois sockets DDR4 DIMM de 2400/2133 Mhz, suporte a arquitetura Dual Channel, 04 conectores SATA 6Gb/s, 01 slot PCI Express 3.0 x16, 02 slots PCI Express 2.0 x1, Painel traseiro com no mínimo: 02 portas USB 2.0, 02 portas USB 3.0, 01 porta de vídeo D-Sub, 01 porta de vídeo HDMI, 01 porta RJ-45 e 02 conectores PS/2 para mouse e teclado. Teclado Padrão: Português ABNT2, Cor: preto, com conector PS/2 ou USB. Mouse Óptico Conector:PS/2 ou USB, Cor: Preto. Gabinete desenvolvido para placas mãe padrão Micro-ATX, Painel frontal com 2 portas USB e 2 mini-jack 3,5 mm para conexões de áudio, e deverá possuir 3 baias externas sendo 2 de 5,25 e 1 de 3,5 polegadas. FonteATX 500W REAIS com Certificação 80 Plus Bronze, compatível com o conjunto de componentes do microcomputador  Monitor Led 21.5 Especificações: Tela: - Tamanho da tela: 54,6 cm (21,5 ") - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Tempo de resposta: 5 ms - Proporção da tela: 16: 9 - Tecnologia de Luz: LED Suporte de cor: 16.7 milhões de cores - Relação de contraste: Mínimo 3.000.000: 1 - Brilho: Mínimo 200 cd / m² Interfaces / Portas: VGA - HDMI Energia de Alimentação: - Tensão de entrada: 120 V AC / 230 V AC -.Garantia de 01 ano .  Teclado Conexão USB Padrão das teclas ABNT2; Quantidade de teclas: 110. Quantidade de teclas de atalho: 9. Indicador de CapsLock. Indicador de Num lock. Indicador de scroll lock. Design ergonômico. Pés de apoio. Teclas de navegação. Teclas de controle multimídia. Teclas home. Teclas email. Comprimento do cabo: Mínimo de 1,30 metros  Mouse optico com fio USB Óptico USB, resoluções: 1200 DPI, conexão USB, compatível USB 1.1/ USB 2.0, plugand play, possui 3 botões: (direito, esquerdo e rolagem), 3D Wheel botão de rolagem. Comprimento do cabo: 115 cm. |
| 33 | 10 |  | Monitor Led 21.5 Especificações: Tela: - Tamanho da tela: 54,6 cm (21,5 ") - Resolução: Full HD (1920 x 1080) - Tempo de resposta: 5 ms - Proporção da tela: 16: 9 - Tecnologia de Luz: LED Suporte de cor: 16.7 milhões de cores - Relação de contraste: Mínimo 3.000.000: 1 - Brilho: Mínimo 200 cd / m² Interfaces / Portas: VGA - HDMI Energia de Alimentação: - Tensão de entrada: 120 V AC / 230 V AC -.Garantia de 01 ano . |

Tendo em vista as alterações acima citadas, a data e o horário de abertura do certame ficam designados para o dia 15 de setembro de 2023, às 08 h.

Senhora dos Remédios, 28 de agosto de 2023.

**CRISTIANE BRUNA DE SOUZA**

**PREGOEIRA**